Модуль сравнения arp записей запускается сетевого ресурса

Конфигурация модуля задается в файле params.txt, пример ниже  
  
a0 arp\_72-TUMEN-AGG072-PEAGG-1\_10\_32.csv  
a1 arp\_72-TUMEN-AGG072-PEAGG-1\_11\_8.csv  
b arp\_59-PERM-BB01-PEAGG-3\_10\_11.csv

a0/a1/b это имена файлов, содержащие выходные файлы сборщика.

a0 – файл arp «до работ» с оборудования, с которого переносятся сервисы.  
a1 - файл arp «после работ» с оборудования, с которого переносятся сервисы.  
b – файл arp «после работ» с оборудования, на которое переносятся сервисы.

Алгоритм работы модуля сравнения   
1) выбрать arp записи из a0 (до), которые отсутствуют в a1 (после)  
2) искать arp записи из п.1 в b.

Выходные файлы статистики

\_arp\_left\_to\_b – сводная таблица arp записей из п.1 с arp записями из п.2